L= (R2+(EN)2-2R(EN)×cos((1-N)ø))0.5 - Rr;